Przedmiar robót
Nazwa zamówienia: Budowa budynku „Domu Działkowca” wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektryczną, zewnętrzną instalacją elektryczną prowadzoną w wykopie, przyłącza wodociągowego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej
Nazwy i kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262310-7 Zbrojenie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261320-3 Kładzenie rynien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: Stalowa Wola
Kategoria obiektu budowlanego: III– inne niewielkie budynki Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181801_1 Stalowa Wola
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 181801_1. 0003 Centrum Numer działki ewidencyjnej: 181801_1. 0003.1913/8
Nazwa i adres zamawiającego: Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Hutnik I” ul. Działkowa 3, 37-450 Stalowa Wola
Nazwa obiektu lub robót:  Branża budowlana + PZT
Spis działów przedmiaru robót
	Nr
	Nazwa działu robót

	1
	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
PRACE ZIEMNE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
PRACE ZIEMNE

	1.1.1
	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

	1.1.2
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

	1.1.3
	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, grunt kategorii III

	1.1.4
	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM

	1.1.5
	Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t, KROTNOŚĆ=18

	2
	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262310-7 Zbrojenie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie FUNDAMENTY

	2.1
	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
PRACE BUDOWLANE

	2.1.1
	Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka, gr.20cm

	2.1.2
	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

	2.1.3
	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym - beton
C12/15 (R=0,75)

	2.1.4
	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą - BETON C20/25

	2.1.5
	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

	2.1.6
	Wieńce żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16˙m/m2, beton podawany pompą - BETON C20/25

	2.2
	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie
ZBROJENIE

	2.2.1
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręty
fi6mm

	2.2.2
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręty
fi12mm

	2.3
	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie
IZOLACJE

	2.3.1
	ANALOGIA: Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni betonowych na zimno abizolem R, 1-warstwa

	2.3.2
	ANALOGIA: Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni betonowych na zimno abizolem R, każda następna warstwa

	2.3.3
	ANALOGIA: Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na zagruntowanym podłożu abizolem P, 1-warstwa

	2.3.4
	ANALOGIA: Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na zagruntowanym podłożu abizolem P, każda następna warstwa

	2.3.5
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

	2.3.6
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne

	2.3.7
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS gr.15cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

	2.3.8
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu

	2.3.9
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

	2.3.10
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

	2.3.11
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymir, zamocowanie listwy cokołowej

	2.3.12
	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

	3
	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych PRACE BUDOWLANE, PRACE WYKOŃCZENIOWE

	3.1
	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
PRACE MURARSKIE, PRACE MUROWE

	3.1.1
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego, bloczek 49˙cm, ściana grubości 24˙cm

	3.1.2
	ANALOGIA: Ścianki działowe, z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12˙cm

	3.1.3
	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

	3.2
	Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie 45262300-4 Betonowanie
WIENIEC ŻELBETOWY

	3.2.1
	Wieńce żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16˙m/m2, beton podawany pompą - BETON C20/25

	3.2.2
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręty
fi6mm


	Nr
	Nazwa działu robót

	3.2.3
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręty
fi12mm

	3.3
	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
WYKOŃCZENIE POSADZEK

	3.3.1
	Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek - PIASEK GR.20CM

	3.3.2
	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II

	3.3.3
	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym -
BETON C12/15 - GR.10CM (R=0,75)

	3.3.4
	ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - FOLIA
BUDOWLANA (R=0,15)

	3.3.5
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - STYROPIAN EPS 100
GR.15CM

	3.3.6
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

	3.3.7
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, KROTNOŚĆ=4

	3.3.8
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

	3.3.9
	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości
5˙mm, płytki 30x30

	3.3.10
	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10˙m2, płytki 15x15

	3.3.11
	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca

	3.4
	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45320000-6 Roboty izolacyjne
WYKOŃCZENIE SUFITÓW

	3.4.1
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony

	3.4.2
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę - PŁYTA G-K
GR.1,5CM

	3.4.3
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem

	3.4.4
	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

	3.4.5
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem

	3.4.6
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

	3.4.7
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie

	3.5
	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie
WYKOŃCZENIE ŚCIAN

	3.5.1
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod tynkowanie

	3.5.2
	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany

	3.5.3
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod licowanie, malowanie

	3.5.4
	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z tynku

	3.5.5
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

	3.5.6
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie

	3.5.7
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30˙cm

	3.5.8
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe

	3.6
	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie
WYKOŃCZENIE OŚCIEŻY

	3.6.1
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod tynkowanie

	3.6.2
	Tynki cementowe ościeży, wykonywane ręcznie, szerokość 15˙cm

	3.6.3
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod licowanie, malowanie

	3.6.4
	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z tynku

	3.6.5
	ANALOGIA: Licowanie ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 15x15˙cm

	3.6.6
	ANALOGIA: Licowanie ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe

	3.6.7
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

	3.6.8
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie

	3.7
	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
DOCIEPLENIE STROPU

	3.7.1
	ANALOGIA: Mocowanie folii paroszczelna

	3.7.2
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - WEŁNA MINERALNA GR.25CM

	4
	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
PRACE MONTAŻOWE

	4.1
	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
PRACE MONTAŻOWE - OKNA

	4.1.1
	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 0,6˙m2, kotwy - OKNO O WYM. 90x60CM

	4.1.2
	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5˙m2, kotwy - OKNO O WYM. 120x120CM

	4.1.3
	ANALOGIA: Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy - WYŁAZ STRYCHOWY 70x140CM

	4.2
	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
PRACE MONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

	4.2.1
	ANALOGIA: Okładziny gzymsów i pasów z płyt z aglomarmuru gr.3cm, szerokość 30-40˙cm - parapet 90CM

	4.2.2
	ANALOGIA: Okładziny gzymsów i pasów z płyt z aglomarmuru gr.3cm, szerokość 30-40˙cm - parapet 120CM

	4.2.3
	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnętrzne

	4.2.4
	ANALOGIA: Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

	4.2.5
	ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem

	4.3
	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
PRACE MONTAŻOWE - DRZWI

	4.3.1
	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ 140x210CM


	Nr
	Nazwa działu robót

	4.3.2
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ
100x205CM. Drzwi PCV

	5
	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie
ELEWACJA

	5.1
	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

	5.1.1
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

	5.1.2
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne

	5.2
	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE ŚCIAN

	5.2.1
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej - STYROPIAN EPS80 GR.10CM

	5.2.2
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm - STYROPIAN EPS80 GR.2CM

	5.2.3
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

	5.2.4
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej

	5.2.5
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże
podkładowej masy tynkarskiej - WYKOŃCZENIE COKOŁU

	5.2.6
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegowykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych - WYKOŃCZENIE COKOŁU

	6
	Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261320-3 Kładzenie rynien DACH

	6.1
	Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIĘŹBA DACHOWA

	6.1.1
	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

	6.1.2
	ANALOGIA: Więźby dachowe z tarcicy nasyconej (R=2, M=2, S=2)

	6.1.3
	ANALOGIA: WYKONANIE PODBITKI DACHOWEJ

	6.2
	Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45320000-6 Roboty izolacyjne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
POKRYCIE, IZOLACJE

	6.2.1
	ANALOGIA: Mocowanie folii paroprzepuszczalnej

	6.2.2
	Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łaty 38x50˙mm, rozstaw 0-16˙cm - ŁATY

	6.2.3
	Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łaty 38x50˙mm, rozstaw 0-16˙cm - KONTRŁATY (R=0,75)

	6.2.4
	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach

	6.2.5
	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką

	6.2.6
	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej

	6.3
	Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261320-3 Kładzenie rynien
OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

	6.3.1
	ANALOGIA: Montaż płyt OSB pod wykonanie obróbek blacharskich

	6.3.2
	ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem

	6.3.3
	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

	6.3.4
	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi˙12˙cm

	6.3.5
	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 12˙cm

	7
	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAWIERZCHNIE - KOSTKA GR. 6 CM, CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU, MIEJSCA PARKINGOWE

	7.1
	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
PRACE ZIEMNE

	7.1.1
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm

	7.1.2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

	7.1.3
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km,
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - NADMIAR ZIEMII

	7.1.4
	Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t, WYWÓZ NADMIARU ZIEMII - KROTNOŚĆ=18

	7.2
	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
PODBUDOWY, WARSTWY PODSYPKOWE, NAWIERZCHNIA

	7.2.1
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

	7.2.2
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, KROTNOŚĆ=2

	7.2.3
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

	7.2.4
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, KROTNOŚĆ=2

	7.2.5
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, grubość 6˙cm

	7.3
	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
OBRZEŻA

	7.3.1
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

	7.3.2
	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

	7.3.3
	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową


Przedmiar robót
<-
<--<-
-
	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	2
	Rozdział
	
	FUNDAMENTY
	
	

	2.1
	Element
	
	PRACE BUDOWLANE
	
	

	2.1.1
	KNRW 202/1103/1 (1)
	SST-B-02
	Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka, gr.20cm
	m3
	6,47

	
	Obliczenie:
	
	

	
	ŁAWA FUNDAMENTOWA 30x50CM - GR.
WARSTWY 20CM, DODANO PO 10CM
	0,20*0,70*(7,76+7,76+15,36+15,36)
	6,47
	
	

	
	RAZEM:
	6,47
	
	

	2.1.2
	KNR 201/236/3
	SST-B-02
	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	m3
	6,47

	
	Obliczenie:
	
	

	
	Objętość jak wyżej
	6,47
	6,47
	
	

	
	RAZEM:
	6,47
	
	

	2.1.3
	KNRW 202/1101/3
	SST-B-04
	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym - beton C12/15 (R=0,75) R = 0,750 M = 1,000 S = 1,000
	m3
	3,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	ŁAWA FUNDAMENTOWA 30x50CM - GR.
WARSTWY 10CM, DODANO PO 10CM
	0,10*0,70*(7,76+7,76+15,36+15,36)
	3,24
	
	

	
	RAZEM:
	3,24
	
	

	2.1.4
	KNRW 202/202/1 (2)
	SST-B-04
	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą - BETON C20/25
	m3
	6,94

	
	Obliczenie:
	
	

	
	ŁAWA FUNDAMENTOWA 30x50CM
	0,30*0,50*(7,76+7,76+15,36+15,36)
	6,94
	
	

	
	RAZEM:
	6,94
	
	

	2.1.5
	KNRW 202/101/5
	SST-B-08
	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
	m3
	7,77

	
	Obliczenie:
	
	

	
	ŚCIANA FUNDAMENTOWA GR.24CM,
H=0,70M
	0,24*0,70*(7,76+7,76+15,36+15,36)
	7,77
	
	

	
	RAZEM:
	7,77
	
	

	2.1.6
	KNRW 202/210/6 (2)
	SST-B-04
	Wieńce żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16˙m/m2, beton podawany pompą - BETON C20/25
	m3
	2,22

	
	Obliczenie:
	
	

	
	WIENIEC OBWODOWY 20x24CM
	0,20*0,24*(7,76+7,76+15,36+15,36)
	2,22
	
	

	
	RAZEM:
	2,22
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	2.2
	Element
	
	ZBROJENIE
	
	

	2.2.1
	KNRW 202/259/2 (1)
	SST-B-03
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręty fi6mm
	t
	0,85

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PRZYJĘTO 50KG/M3
	50*(6,94+7,77+2,22)/1000
	0,85
	
	

	
	RAZEM:
	0,85
	
	

	2.2.2
	KNRW 202/259/2 (3)
	SST-B-03
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręty fi12mm
	t
	1,35

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PRZYJĘTO 80KG/M3
	80*(6,94+7,77+2,22)/1000
	1,35
	
	

	
	RAZEM:
	1,35
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	2.3
	Element
	
	IZOLACJE
	
	

	2.3.1
	KNR 203/402/1
	SST-B-16
	ANALOGIA: Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni betonowych na zimno abizolem R, 1-warstwa
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
	m2
	159,06

	
	Obliczenie:
	
	

	
	IZOLACJA POMIĘDZY CHUDZIAKIEM A ŁAWĄ
FUNDAMENTOWĄ, PAS SZER.70CM
	0,70*(7,76+7,76+15,36+15,36)
	32,37
	
	

	
	ŁAWA FUNDAMENTOWA 30x50CM
	0,50*(7,76+7,76+15,36+15,36)
	23,12
	
	

	
	ŁAWA FUNDAMENTOWA 30x50CM
	0,30*2*(7,76+7,76+15,36+15,36)
	27,74
	
	

	
	ŚCIANA FUNDAMENTOWA GR.24CM,
H=0,70M
	2*0,70*(7,76+7,76+15,36+15,36)+0,24*(7,76+7,76+15,36+1
5,36)
	75,83
	
	

	
	RAZEM:
	159,06
	
	

	2.3.2
	KNR 203/402/2
	SST-B-16
	ANALOGIA: Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni betonowych na zimno abizolem R, każda następna warstwa
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
	m2
	159,06

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	159,06
	159,06
	
	

	
	RAZEM:
	159,06
	
	

	2.3.3
	KNR 203/402/6
	SST-B-16
	ANALOGIA: Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na zagruntowanym podłożu abizolem P, 1-warstwa
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
	m2
	159,06

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	159,06
	159,06
	
	

	
	RAZEM:
	159,06
	
	

	2.3.4
	KNR 203/402/7
	SST-B-16
	ANALOGIA: Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na zagruntowanym podłożu abizolem P, każda następna warstwa
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
	m2
	159,06

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	159,06
	159,06
	
	

	
	RAZEM:
	159,06
	
	

	2.3.5
	KNR 23/2611/1
	SST-B-16
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2
	44,84

	
	Obliczenie:
	
	

	
	WYSOKOŚĆ ŚCIAN, H=95CM
	0,95*2*(8,00+15,60)
	44,84
	
	

	
	RAZEM:
	44,84
	
	

	2.3.6
	KNR 23/2611/3
	SST-B-16
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne
	m2
	44,84

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	44,84
	44,84
	
	

	
	RAZEM:
	44,84
	
	

	2.3.7
	KNR 23/2612/1
	SST-B-16
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS gr.15cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	m2
	44,84

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	44,84
	44,84
	
	

	
	RAZEM:
	44,84
	
	

	2.3.8
	KNR 23/2612/5
	SST-B-16
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu
	szt
	224

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PRZYJĘTO 5 szt/m2
	44,84*5
	224,20
	
	

	
	RAZEM:
	224,20
	
	

	2.3.9
	KNR 23/2612/6
	SST-B-16
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany
	m2
	44,84

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	44,84
	44,84
	
	

	
	RAZEM:
	44,84
	
	

	2.3.10
	KNR 23/2612/8
	SST-B-16
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	mb
	3,80

	
	Obliczenie:
	
	

	
	WYSOKOŚĆ ŚCIAN, H=95CM
	0,95*(4)
	3,80
	
	

	
	RAZEM:
	3,80
	
	

	2.3.11
	KNR 23/2612/9
	SST-B-16
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymir, zamocowanie listwy cokołowej
	mb
	47,20

	
	Obliczenie:
	
	

	
	LISTWA COKOŁOWA
	2*(8,00+15,60)
	47,20
	
	

	
	RAZEM:
	47,20
	
	

	2.3.12
	KNNRW 3/207/1
	SST-B-16
	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
	m2
	44,84

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	44,84
	44,84
	
	

	
	RAZEM:
	44,84
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	3
	Rozdział
	
	PRACE BUDOWLANE, PRACE WYKOŃCZENIOWE
	
	

	3.1
	Element
	
	PRACE MURARSKIE, PRACE MUROWE
	
	

	3.1.1
	KNRW 202/108/1 (1)
	SST-B-08
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego, bloczek 49˙cm, ściana grubości 24˙cm
	m2
	109,51

	
	Obliczenie:
	
	

	
	ŚCIANY NOŚNE, H=2,85M
	2,85*(15,36+15,36+7,76+7,76)
	131,78
	
	

	
	POTRĄCENIA NA OTWORY
	-(0,90*0,60*(3)+1,20*1,20*(9)+1,40*2,05*(1))
	-17,45
	
	

	
	POTRĄCENIA NA NADPROŻA
	-(0,24*1,30*(3)+0,24*1,60*(9)+0,24*1,80*(1))
	-4,82
	
	

	
	RAZEM:
	109,51
	
	

	3.1.2
	KNRW 202/127/3
	SST-B-08
	ANALOGIA: Ścianki działowe, z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12˙cm
	m2
	69,85

	
	Obliczenie:
	
	

	
	ŚCIANKI DZIAŁOWE, H=2,85M
	2,85*(3,00+3,70+0,12+3,70+2,50+0,12+2,00+2,70+2,00+6,
56+2,00)
	80,94
	
	

	
	POTRĄCENIA NA OTWORY I NADPROŻA
	-(1,00*2,05*(5)+0,12*1,40*(5))
	-11,09
	
	

	
	RAZEM:
	69,85
	
	

	3.1.3
	KNRW 202/132/5
	SST-B-08
	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
	m
	47,20

	
	Obliczenie:
	
	

	
	NADPROŻA 12CM
	1,40*(5)+1,30*2*(3)+1,60*2*(9)+1,80*2*(1)
	47,20
	
	

	
	RAZEM:
	47,20
	
	


	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	3.2
	Element
	
	WIENIEC ŻELBETOWY
	
	

	3.2.1
	KNRW 202/210/6 (2)
	SST-B-04
	Wieńce żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16˙m/m2, beton podawany pompą - BETON C20/25
	m3
	2,66

	
	Obliczenie:
	
	

	
	WIENIEC OBWODOWY 24x24CM
	0,24*0,24*(7,76+7,76+15,36+15,36)
	2,66
	
	

	
	RAZEM:
	2,66
	
	

	3.2.2
	KNRW 202/259/2 (1)
	SST-B-03
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręty fi6mm
	t
	0,04

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PRZYJĘTO 50KG/M3
	50*(0,85)/1000
	0,04
	
	

	
	RAZEM:
	0,04
	
	

	3.2.3
	KNRW 202/259/2 (3)
	SST-B-03
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręty fi12mm
	t
	0,07

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PRZYJĘTO 80KG/M3
	80*(0,85)/1000
	0,07
	
	

	
	RAZEM:
	0,07
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	3.3
	Element
	
	WYKOŃCZENIE POSADZEK
	
	

	3.3.1
	KNRW 202/1103/1 (2)
	SST-B-02
	Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek - PIASEK GR.20CM
	m3
	21,56

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA, GR. WARSTWY - 20CM
	0,20*(7,32*14,73)
	21,56
	
	

	
	RAZEM:
	21,56
	
	

	3.3.2
	KNRW 201/228/3
	SST-B-02
	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
	m3
	21,56

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	21,56
	21,56
	
	

	
	RAZEM:
	21,56
	
	

	3.3.3
	KNRW 202/1101/3
	SST-B-04 SST-B-12
	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym - BETON C12/15 - GR.10CM (R=0,75)
R = 0,750 M = 1,000 S = 1,000
	m3
	10,78

	
	Obliczenie:
	
	


	
	POWIERZCHNIA, GR. WARSTWY - 10CM
	0,10*(7,32*14,73)
	10,78
	
	

	
	RAZEM:
	10,78
	
	

	3.3.4
	KNRW 202/606/1
	SST-B-16
	ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - FOLIA BUDOWLANA (R=0,15)
R = 0,150 M = 1,000 S = 1,000
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POM.0.1 - SALA SPOTKAŃ
	65,56
	65,56
	
	

	
	POM.0.2 - POM. KUCHENNE
	13,12
	13,12
	
	

	
	POM.0.3 - WC
	5,40
	5,40
	
	

	
	POM.0.4 - POM. GOSPODARCZE
	5,00
	5,00
	
	

	
	POM.0.5 - POM. BIUROWE
	10,58
	10,58
	
	

	
	POM.0.6 - POM. BIUROWE
	10,58
	10,58
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.3.5
	KNRW 202/608/3
	SST-B-16
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - STYROPIAN EPS 100 GR.15CM
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.3.6
	KNRW 202/1104/2
	SST-B-12
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.3.7
	KNRW 202/1104/3
	SST-B-12
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, KROTNOŚĆ=4
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.3.8
	NNRNKB 202/1134/1 (1)
	SST-B-12
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.3.9
	NNRNKB 202/2806/5 (1)
	SST-B-12
	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.3.10
	NNRNKB 202/2809/3 (1)
	SST-B-12
	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10˙m2, płytki 15x15
	m
	

	3.3.11
	NNRNKB 202/2809/5
	SST-B-12
	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca
	m
	

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	0,00
	
	
	

	
	RAZEM:
	0,00
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	3.4
	Element
	
	WYKOŃCZENIE SUFITÓW
	
	

	3.4.1
	KNRW 202/2005/1
	SST-B-17
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POM.0.1 - SALA SPOTKAŃ
	65,56
	65,56
	
	

	
	POM.0.2 - POM. KUCHENNE
	13,12
	13,12
	
	

	
	POM.0.3 - WC
	5,40
	5,40
	
	

	
	POM.0.4 - POM. GOSPODARCZE
	5,00
	5,00
	
	

	
	POM.0.5 - POM. BIUROWE
	10,58
	10,58
	
	

	
	POM.0.6 - POM. BIUROWE
	10,58
	10,58
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.4.2
	KNRW 202/2005/4
	SST-B-17
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę - PŁYTA G-K GR.1,5CM
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.4.3
	NNRNKB 202/1134/1 (1)
	SST-B-17
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.4.4
	KNRW 202/830/2
	SST-B-17
	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.4.5
	NNRNKB 202/1134/1 (2)
	SST-B-15
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.4.6
	KNRW 202/1510/1
	SST-B-15
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	

	3.4.7
	KNRW 202/1510/2
	SST-B-15
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie
	m2
	110,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	110,24
	110,24
	
	

	
	RAZEM:
	110,24
	
	


	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	3.5
	Element
	
	WYKOŃCZENIE ŚCIAN
	
	

	3.5.1
	NNRNKB 202/1134/2 (1)
	SST-B-15
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod tynkowanie
	m2
	216,85

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POM.0.1 - SALA SPOTKAŃ, H=2,65M
	2,65*(33,83)-(1,20*1,20*(5)+1,40*2,05*(1)+1,00*2,05*(5))
	69,33
	
	

	
	POM.0.2 - POM. KUCHENNE, H=2,65M
	2,65*(2,00+2,00+6,56+6,56)-(1,00*2,05*(1)+1,20*1,20*(1)+
0,90*0,60*(1))
	41,34
	
	

	
	POM.0.3 - WC, H=2,65M
	2,65*(2,00+2,00+2,70+2,70)-(1,00*2,05*(1)+0,90*0,60*(1))
	22,32
	
	

	
	POM.0.4 - POM. GOSPODARCZE, H=2,65M
	2,65*(2,00+2,00+2,50+2,50)-(1,00*2,05*(1)+0,90*0,60*(1))
	21,26
	
	

	
	POM.0.5 - POM. BIUROWE, H=2,65M
	2,65*(3,00+3,70+3,00+3,70)-(1,20*1,20*(1)+1,00*2,05*(1))
	32,02
	
	

	
	POM.0.6 - POM. BIUROWE, H=2,65M
	2,65*(3,00+3,70+3,00+3,70)-(1,20*1,20*(2)+1,00*2,05*(1))
	30,58
	
	

	
	RAZEM:
	216,85
	
	

	3.5.2
	KNRW 202/802/2 (1)
	SST-B-15
	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany
	m2
	216,85

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	216,85
	216,85
	
	

	
	RAZEM:
	216,85
	
	

	3.5.3
	NNRNKB 202/1134/2 (2)
	SST-B-12
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod licowanie, malowanie
	m2
	216,85

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	216,85
	216,85
	
	

	
	RAZEM:
	216,85
	
	

	3.5.4
	KNRW 202/2011/2
	SST-B-12
	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z tynku
	m2
	216,85

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	216,85
	216,85
	
	

	
	RAZEM:
	216,85
	
	

	3.5.5
	KNRW 202/1510/1
	SST-B-12
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
	m2
	153,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POM.0.1 - SALA SPOTKAŃ, H=2,65M
	2,65*(33,83)-(1,20*1,20*(5)+1,40*2,05*(1)+1,00*2,05*(5))
	69,33
	
	

	
	POM.0.2 - POM. KUCHENNE, H=0,60M
	0,60*(2,00+2,00+6,56+6,56)
	10,27
	
	

	
	POM.0.3 - WC, H=0,60M
	0,60*(2,00+2,00+2,70+2,70)
	5,64
	
	

	
	POM.0.4 - POM. GOSPODARCZE, H=0,60M
	0,60*(2,00+2,00+2,50+2,50)
	5,40
	
	

	
	POM.0.5 - POM. BIUROWE, H=2,65M
	2,65*(3,00+3,70+3,00+3,70)-(1,20*1,20*(1)+1,00*2,05*(1))
	32,02
	
	

	
	POM.0.6 - POM. BIUROWE, H=2,65M
	2,65*(3,00+3,70+3,00+3,70)-(1,20*1,20*(2)+1,00*2,05*(1))
	30,58
	
	

	
	RAZEM:
	153,24
	
	

	3.5.6
	KNRW 202/1510/2
	SST-B-12
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie
	m2
	153,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	153,24
	153,24
	
	

	
	RAZEM:
	153,24
	
	

	3.5.7
	KNRW 202/840/6
	SST-B-12
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30˙cm
	m2
	63,61

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POM.0.2 - POM. KUCHENNE, H=2,05M
	2,05*(2,00+2,00+6,56+6,56)-(1,00*2,05*(1)+1,20*1,20*(1)+
0,90*0,60*(1))
	31,07
	
	

	
	POM.0.3 - WC, H=2,05M
	2,05*(2,00+2,00+2,70+2,70)-(1,00*2,05*(1)+0,90*0,60*(1))
	16,68
	
	

	
	POM.0.4 - POM. GOSPODARCZE, H=2,05M
	2,05*(2,00+2,00+2,50+2,50)-(1,00*2,05*(1)+0,90*0,60*(1))
	15,86
	
	

	
	RAZEM:
	63,61
	
	

	3.5.8
	KNRW 202/840/8
	SST-B-12
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe
	m
	24,60

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POM.0.2 - POM. KUCHENNE, H=2,05M
	2,05*(4)
	8,20
	
	

	
	POM.0.3 - WC, H=2,05M
	2,05*(4)
	8,20
	
	

	
	POM.0.4 - POM. GOSPODARCZE, H=2,05M
	2,05*(4)
	8,20
	
	

	
	RAZEM:
	24,60
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	3.6
	Element
	
	WYKOŃCZENIE OŚCIEŻY
	
	

	3.6.1
	NNRNKB 202/1134/2 (1)
	SST-B-15
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod tynkowanie
	m2
	10,48

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OKNO O WYM. 90x60CM, SZT.3, PRZYJĘTO
PAS SZER.15CM
	0,15*(0,90+2*0,60)*(3)
	0,95
	
	

	
	OKNO O WYM. 120x120CM, SZT.9,
PRZYJĘTO PAS SZER.15CM
	0,15*(1,20+2*1,20)*(9)
	4,86
	
	

	
	DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z
OŚCIEŻNICĄ 140x210CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.15CM
	0,15*(1,40+2*2,10)*(1)
	0,84
	
	

	
	DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ 100x205CM, SZT.5, PRZYJĘTO

PAS SZER.15CM
	0,15*(1,00+2*2,05)*(5)
	3,83
	
	

	
	RAZEM:
	10,48
	
	

	3.6.2
	KNRW 202/816/2
	SST-B-11
	Tynki cementowe ościeży, wykonywane ręcznie, szerokość 15˙cm
	m2
	10,48

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	10,48
	10,48
	
	

	
	RAZEM:
	10,48
	
	

	3.6.3
	NNRNKB 202/1134/2 (2)
	SST-B-15
	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod licowanie, malowanie
	m2
	10,48

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	10,48
	10,48
	
	

	
	RAZEM:
	10,48
	
	

	3.6.4
	KNRW 202/2011/2
	SST-B-15
	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z tynku
	m2
	10,48

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	10,48
	10,48
	
	

	
	RAZEM:
	10,48
	
	

	3.6.5
	KNRW 202/840/2
	SST-B-11
	ANALOGIA: Licowanie ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 15x15˙cm
	m2
	2,64

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OKNO O WYM. 90x60CM, SZT.3, PRZYJĘTO
PAS SZER.15CM
	0,15*(0,90+2*0,60)*(3)
	0,95
	
	

	
	OKNO O WYM. 120x120CM, SZT.1,
PRZYJĘTO PAS SZER.15CM
	0,15*(1,20+2*1,20)*(1)
	0,54
	
	

	
	DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z
OŚCIEŻNICĄ 100x205CM, SZT.3, PRZYJĘTO PAS SZER.15CM
	0,075*(1,00+2*2,05)*(3)
	1,15
	
	

	
	RAZEM:
	2,64
	
	

	3.6.6
	KNRW 202/840/8
	SST-B-11
	ANALOGIA: Licowanie ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe
	m
	25,20

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OKNO O WYM. 90x60CM, SZT.3
	(0,90+2*0,60)*(3)
	6,30
	
	

	
	OKNO O WYM. 120x120CM, SZT.1
	(1,20+2*1,20)*(1)
	3,60
	
	

	
	DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z
OŚCIEŻNICĄ 100x205CM, SZT.3
	(1,00+2*2,05)*(3)
	15,30
	
	

	
	RAZEM:
	25,20
	
	

	3.6.7
	KNRW 202/1510/1
	SST-B-15
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
	m2
	7,84

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OKNO O WYM. 120x120CM, SZT.8,
PRZYJĘTO PAS SZER.15CM
	0,15*(1,20+2*1,20)*(8)
	4,32
	
	

	
	DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z
OŚCIEŻNICĄ 140x210CM, SZT.1, PRZYJĘTO PAS SZER.15CM
	0,15*(1,40+2*2,10)*(1)
	0,84
	
	

	
	DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ 100x205CM, SZT.2, PRZYJĘTO

PAS SZER.15CM
	0,15*(1,00+2*2,05)*(2)
	1,53
	
	

	
	DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ 100x205CM, SZT.3, PRZYJĘTO

PAS SZER.15CM
	0,075*(1,00+2*2,05)*(3)
	1,15
	
	

	
	RAZEM:
	7,84
	
	

	3.6.8
	KNRW 202/1510/2
	SST-B-15
	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie
	m2
	7,84

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	7,84
	7,84
	
	

	
	RAZEM:
	7,84
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	3.7
	Element
	
	DOCIEPLENIE STROPU
	
	

	3.7.1
	KNR 912/204/3 (1)
	SST-B-16
	ANALOGIA: Mocowanie folii paroszczelna
	m2
	118,40

	
	Obliczenie:
	
	

	
	STROP
	7,80*15,18
	118,40
	
	

	
	RAZEM:
	118,40
	
	

	3.7.2
	KNRW 202/612/3
	SST-B-16
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - WEŁNA MINERALNA GR.25CM
	m2
	118,40

	
	Obliczenie:
	
	

	
	STROP
	7,80*15,18
	118,40
	
	

	
	RAZEM:
	118,40
	
	


	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	4
	Rozdział
	
	PRACE MONTAŻOWE
	
	

	4.1
	Element
	
	PRACE MONTAŻOWE - OKNA
	
	

	4.1.1
	KNRW 202/1018/1 (1)
	SST-B-13
	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 0,6˙m2, kotwy - OKNO O WYM. 90x60CM
	m2
	1,62

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OKNO O WYM. 90x60CM, SZT.3
	0,90*0,60*(3)
	1,62
	
	

	
	RAZEM:
	1,62
	
	

	4.1.2
	KNRW 202/1018/3 (1)
	SST-B-13
	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5˙m2, kotwy - OKNO O WYM. 120x120CM
	m2
	12,96

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OKNO O WYM. 120x120CM, SZT.9
	1,20*1,20*(9)
	12,96
	
	

	
	RAZEM:
	12,96
	
	

	4.1.3
	KNRW 202/1016/7
	SST-B-13
	ANALOGIA: Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy - WYŁAZ STRYCHOWY 70x140CM
	szt
	1,00

	
	Obliczenie:
	
	

	
	WYŁAZ STRYCHOWY 70x140CM
	1
	1,00
	
	

	
	RAZEM:
	1,00
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	4.2
	Element
	
	PRACE MONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
	
	

	4.2.1
	NNRNKB 202/2144/3
	SST-B-13
	ANALOGIA: Okładziny gzymsów i pasów z płyt z aglomarmuru gr.3cm, szerokość 30-40˙cm - parapet 90CM
	m
	2,70

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PARAPET 90CM, SZT.3
	0,90*(3)
	2,70
	
	

	
	RAZEM:
	2,70
	
	

	4.2.2
	NNRNKB 202/2144/3
	SST-B-13
	ANALOGIA: Okładziny gzymsów i pasów z płyt z aglomarmuru gr.3cm, szerokość 30-40˙cm - parapet 120CM
	m
	10,80

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PARAPET 120CM, SZT.9
	1,20*(9)
	10,80
	
	

	
	RAZEM:
	10,80
	
	

	4.2.3
	KNRW 202/921/4
	SST-B-13
	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnętrzne
	m2
	2,03

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PRZYJĘTO 50% POWIERZCHNI
PARAPETÓW
	0,5*4,05
	2,03
	
	

	
	RAZEM:
	2,03
	
	

	4.2.4
	KNRW 202/514/2 (2)
	SST-B-13
	ANALOGIA: Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
	m2
	4,05

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PARAPET 90CM, SZT.3, PRZYJĘTO PAS
SZER.30CM
	0,30*0,90*(3)
	0,81
	
	

	
	PARAPET 120CM, SZT.9, PRZYJĘTO PAS
SZER.30CM
	0,30*1,20*(9)
	3,24
	
	

	
	RAZEM:
	4,05
	
	

	4.2.5
	KNNRW 3/1106/6
	SST-B-13
	ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem
	m2
	4,05

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ
	4,05
	4,05
	
	

	
	RAZEM:
	4,05
	
	


	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	4.3
	Element
	
	PRACE MONTAŻOWE - DRZWI
	
	

	4.3.1
	KNRW 202/1040/2
	SST-B-13
	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ 140x210CM
	m2
	2,94

	
	Obliczenie:
	
	

	
	DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z
OŚCIEŻNICĄ 140x210CM, SZT.1
	1,40*2,10*(1)
	2,94
	
	

	
	RAZEM:
	2,94
	
	

	4.3.2
	KNRW 202/1022/1
	SST-B-13
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ 100x205CM. Drzwi PCV
	m2
	10,25

	
	Obliczenie:
	
	

	
	DRZWI O WYM. SKRZYDŁA WRAZ Z
OŚCIEŻNICĄ 100x205CM, SZT.5
	1,00*2,05*(5)
	10,25
	
	

	
	RAZEM:
	10,25
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	5
	Rozdział
	
	ELEWACJA
	
	

	5.1
	Element
	
	PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	5.1.1
	KNR 23/2611/1
	SST-B-11 SST-B-16
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2
	169,80

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA ŚCIAN I OŚCIEŻY
	160,94+0+0+8,86
	169,80
	
	

	
	RAZEM:
	169,80
	
	

	5.1.2
	KNR 23/2611/3
	SST-B-11 SST-B-16
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne
	m2
	169,80

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA ŚCIAN I OŚCIEŻY
	169,80
	169,80
	
	

	
	RAZEM:
	169,80
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	5.2
	Element
	
	DOCIEPLENIE ŚCIAN
	
	

	5.2.1
	KNR 23/2614/1 (1)
	SST-B-11 SST-B-16
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - STYROPIAN EPS80 GR.10CM
	m2
	160,94

	
	Obliczenie:
	
	

	
	WYSOKOŚĆ ŚCIAN, H=3,60M + ŚCIANY
SZCZYTOWE
	3,60*2*(7,80+15,18)+2*6,50
	178,46
	
	

	
	POTRĄCENIA NA OKNA I DRZWI
	-(1,62+12,96+2,94)
	-17,52
	
	

	
	RAZEM:
	160,94
	
	

	5.2.2
	KNR 23/2614/7 (1)
	SST-B-11 SST-B-16
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm - STYROPIAN EPS80 GR.2CM
	m2
	8,86

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OKNO O WYM. 90x60CM, SZT.3, PRZYJĘTO
PAS SZER.20CM
	0,20*(0,90+2*0,60)*(3)
	1,26
	
	

	
	OKNO O WYM. 120x120CM, SZT.9,
PRZYJĘTO PAS SZER.20CM
	0,20*(1,20+2*1,20)*(9)
	6,48
	
	

	
	DRZWI O WYM. 140x210CM, SZT.1,
PRZYJĘTO PAS SZER.20CM
	0,20*(1,40+2*2,10)*(1)
	1,12
	
	

	
	RAZEM:
	8,86
	
	

	5.2.3
	KNR 23/2614/10
	SST-B-11 SST-B-16
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	mb
	58,70

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OKNO O WYM. 90x60CM, SZT.3
	(0,90+2*0,60)*(3)
	6,30
	
	

	
	OKNO O WYM. 120x120CM, SZT.9
	(1,20+2*1,20)*(9)
	32,40
	
	

	
	DRZWI O WYM. 140x210CM, SZT.1
	(1,40+2*2,10)*(1)
	5,60
	
	

	
	WYSOKOŚĆ ŚCIAN, H=3,60M
	3,60*(4)
	14,40
	
	

	
	RAZEM:
	58,70
	
	

	5.2.4
	KNR 23/2614/11
	SST-B-11 SST-B-16
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej
	mb
	45,96

	
	Obliczenie:
	
	

	
	LISTWA COKOŁOWA
	2*(7,80+15,18)
	45,96
	
	

	
	RAZEM:
	45,96
	
	

	5.2.5
	KNR 23/931/1
	SST-B-11
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - WYKOŃCZENIE COKOŁU
	m2
	13,79

	
	Obliczenie:
	
	

	
	COKÓŁ - PRZYJĘTO H=0,30M
	0,30*2*(7,80+15,18)
	13,79
	
	

	
	RAZEM:
	13,79
	
	

	
	
	
	
	

	5.2.6
	KNR 23/931/2 (1)
	SST-B-11
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegowykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - WYKOŃCZENIE COKOŁU
	m2
	13,79

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	13,79
	13,79
	
	

	
	RAZEM:
	13,79
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	6
	Rozdział
	
	DACH
	
	

	6.1
	Element
	
	WIĘŹBA DACHOWA
	
	

	6.1.1
	KNRW 202/406/1
	SST-B-06
	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
	m3
	0,59

	
	Obliczenie:
	
	

	
	MURŁATY 14x14CM
	0,14*0,14*15,15*(2)
	0,59
	
	

	
	RAZEM:
	0,59
	
	

	6.1.2
	KNRW 202/401/1
	SST-B-06
	ANALOGIA: Więźby dachowe z tarcicy nasyconej (R=2, M=2, S=2) R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000
	m2
	177,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	DACH
	10,55*16,80
	177,24
	
	

	
	RAZEM:
	177,24
	
	

	6.1.3
	KNRW 202/410/1
	SST-B-06
	ANALOGIA: WYKONANIE PODBITKI DACHOWEJ
	m2
	33,60

	
	Obliczenie:
	
	

	
	PODBITKA
	1,00*2*16,80
	33,60
	
	

	
	RAZEM:
	33,60
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	6.2
	Element
	
	POKRYCIE, IZOLACJE
	
	

	6.2.1
	KNR 912/204/3 (1)
	SST-B-16
	ANALOGIA: Mocowanie folii paroprzepuszczalnej
	m2
	177,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	DACH
	10,55*16,80
	177,24
	
	

	
	RAZEM:
	177,24
	
	

	6.2.2
	NNRNKB 202/410/2
	SST-B-06 SST-B-10
	Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łaty 38x50˙mm, rozstaw 0-16˙cm - ŁATY
	m2
	177,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	DACH
	10,55*16,80
	177,24
	
	

	
	RAZEM:
	177,24
	
	

	6.2.3
	NNRNKB 202/410/2
	SST-B-06 SST-B-10
	Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łaty 38x50˙mm, rozstaw 0-16˙cm - KONTRŁATY (R=0,75)
R = 0,750 M = 1,000 S = 1,000
	m2
	177,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	DACH
	177,24
	177,24
	
	

	
	RAZEM:
	177,24
	
	

	6.2.4
	KNR 15/519/1 (1)
	SST-B-10
	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach
	m2
	177,24

	
	Obliczenie:
	
	

	
	DACH
	177,24
	177,24
	
	

	
	RAZEM:
	177,24
	
	

	6.2.5
	KNR 15/521/2
	SST-B-10
	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką
	mb
	16,80

	
	Obliczenie:
	
	

	
	DACH
	16,80
	16,80
	
	

	
	RAZEM:
	16,80
	
	

	6.2.6
	NNRNKB 202/411/2
	SST-B-06 SST-B-10
	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej
	m
	56,09

	
	Obliczenie:
	
	

	
	DESKA
	2*(10,52+17,525)
	56,09
	
	

	
	RAZEM:
	56,09
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	6.3
	Element
	
	OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
	
	

	6.3.1
	KNR 21/4004/6 (1)
	SST-B-10
	ANALOGIA: Montaż płyt OSB pod wykonanie obróbek blacharskich
	m2
	19,63

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OBRÓBKI
	19,63
	19,63
	
	

	
	RAZEM:
	19,63
	
	

	6.3.2
	KNNRW 3/1106/6
	SST-B-10
	ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem
	m2
	19,63

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OBRÓBKI
	19,63
	19,63
	
	

	
	RAZEM:
	19,63
	
	

	6.3.3
	KNRW 202/514/2 (2)
	SST-B-10
	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
	m2
	19,63

	
	Obliczenie:
	
	

	
	OBRÓBKI BLACHARSKIE, PRZYJĘTO PAS
SZER.35CM
	0,35*2*(10,52+17,525)
	19,63
	
	

	
	RAZEM:
	19,63
	
	

	6.3.4
	KNRW 202/519/3 (2)
	SST-B-10
	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi˙12˙cm
	m
	35,04

	
	Obliczenie:
	
	

	
	RYNNY DACHOWE
	2*(17,52)
	35,04
	
	

	
	RAZEM:
	35,04
	
	

	6.3.5
	KNRW 202/526/3 (2)
	SST-B-10
	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 12˙cm
	m
	14,00

	
	Obliczenie:
	
	

	
	RURY SPUSTOWE
	3,50*(4)
	14,00
	
	

	
	RAZEM:
	14,00
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	7
	Rozdział
	
	NAWIERZCHNIE - KOSTKA GR. 6 CM, CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU, MIEJSCA PARKINGOWE
	
	

	7.1
	Element
	
	PRACE ZIEMNE
	
	

	7.1.1
	KNR 231/101/7
	SST-B-19
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm
	m2
	56,30

	
	Obliczenie:
	
	

	
	CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU
	0,50*47,10
	23,55
	
	

	
	UTWARDZENIE MIEJSCE DO
GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
	1,50*1,50
	2,25
	
	

	
	MIEJSCA PARKINGOWE
	2,50*5,00+3,60*5,00
	30,50
	
	

	
	RAZEM:
	56,30
	
	

	7.1.2
	KNR 231/103/2
	SST-B-19
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
	m2
	56,30

	
	Obliczenie:
	
	

	
	CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU
	56,30
	56,30
	
	

	
	RAZEM:
	56,30
	
	

	7.1.3
	KNRW 201/201/2
	SST-B-19
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - NADMIAR ZIEMII
	m3
	11,26

	
	Obliczenie:
	
	

	
	POWIERZCHNIA JAK WYŻEJ, GR. WARSTWY
20CM
	0,20*56,30
	11,26
	
	

	
	RAZEM:
	11,26
	
	

	7.1.4
	KNRW 201/210/4 (1)
	SST-B-19
	Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t, WYWÓZ NADMIARU ZIEMII - KROTNOŚĆ=18
	m3
	11,26

	
	Obliczenie:
	
	

	
	JAK WYŻEJ
	11,26
	11,26
	
	

	
	RAZEM:
	11,26
	
	

	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	7.2
	Element
	
	PODBUDOWY, WARSTWY PODSYPKOWE, NAWIERZCHNIA
	
	

	7.2.1
	KNR 231/114/7
	SST-B-19
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
	m2
	56,30

	
	Obliczenie:
	
	

	
	CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU
	56,30
	56,30
	
	

	
	RAZEM:
	56,30
	
	

	7.2.2
	KNR 231/114/8
	SST-B-19
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, KROTNOŚĆ=2
	m2
	56,30

	
	Obliczenie:
	
	

	
	CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU
	56,30
	56,30
	
	

	
	RAZEM:
	56,30
	
	

	7.2.3
	KNR 231/105/1
	SST-B-19
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
	m2
	56,30

	
	Obliczenie:
	
	

	
	CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU
	56,30
	56,30
	
	

	
	RAZEM:
	56,30
	
	

	7.2.4
	KNR 231/105/2
	SST-B-19
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, KROTNOŚĆ=2
	m2
	56,30

	
	Obliczenie:
	
	

	
	CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU
	56,30
	56,30
	
	

	
	RAZEM:
	56,30
	
	

	7.2.5
	KNR 231/511/2 (1)
	SST-B-19
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, grubość 6˙cm
	m2
	56,30

	
	Obliczenie:
	
	

	
	CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU
	56,30
	56,30
	
	

	
	RAZEM:
	56,30
	
	


	Nr
	Kod pozycji
	STWiOR/Kod
indywidualny
	Opis robót
	Jm
	Liczba

	7.3
	Element
	
	OBRZEŻA
	
	

	7.3.1
	KNR 231/401/4
	SST-B-19
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV
	m
	78,30

	
	Obliczenie:
	
	

	
	CHODNIKI I DOJŚCIA DO BUDYNKU
	50,10
	50,10
	
	

	
	UTWARDZENIE MIEJSCE DO
GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
	2*(1,50+1,50)
	6,00
	
	

	
	MIEJSCA PARKINGOWE
	2*(2,50+5,00+3,60)
	22,20
	
	

	
	RAZEM:
	78,30
	
	

	7.3.2
	KNR 231/402/3
	SST-B-19
	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła
	m3
	1,13

	
	Obliczenie:
	
	

	
	Przyjęto ławę 11,5x11,5 cm
	0,12*0,12*78,30
	1,13
	
	

	
	RAZEM:
	1,13
	
	

	7.3.3
	KNR 231/407/5
	SST-B-19
	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	78,30

	
	Obliczenie:
	
	

	
	Obrzeża betonowe
	78,30
	78,30
	
	

	
	RAZEM:
	78,30
	
	





Nr�
Kod pozycji�
STWiOR/Kod


indywidualny�
Opis robót�
Jm�
Liczba�
�
�
Kosztorys�
�
Budowa budynku „Domu Działkowca” wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektryczną, zewnętrzną instalacją elektryczną prowadzoną w wykopie, przyłącza wodociągowego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem


kanalizacji sanitarnej�
�
�
�
1�
Rozdział�
�
PRACE ZIEMNE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE�
�
�
�
1.1�
Element�
�
PRACE ZIEMNE�
�
�
�
1.1.1�
KNRW 201/115/1�
SST-B-02�
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny�












m3�












124,19�
�
�
Obliczenie:�
�
�
�
�
FUNDAMENTY�
121,20+2,99�
124,19�
�
�
�
�
RAZEM:�
124,19�
�
�
�
1.1.2�
KNRW 201/211/4�
SST-B-02�
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III�















m3�















121,20�
�
�
Obliczenie:�
�
�
�
�
WYKOPY POD FUNDAMENTY�
1,00*0,80*(7,76+7,76+15,36+15,36)�
36,99�
�
�
�
�
WYKOPY POD POSADZKI�
0,65*15,80*8,20�
84,21�
�
�
�
�
RAZEM:�
121,20�
�
�
�
1.1.3�
KNRW 201/301/2�
SST-B-02�
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, grunt kategorii III�















m3�















2,99�
�
�
Obliczenie:�
�
�
�
�
PRZYJĘTO 10% WYKOPÓW POD


FUNDAMENTY�
0,10*(4,64+2,31+0,40+8,87+13,71)�



2,99�
�
�
�
�
RAZEM:�
2,99�
�
�
�
1.1.4�
KNRW 201/222/1 (1)�
SST-B-02�
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM�












m3�












16,65�
�
�
Obliczenie:�
�
�
�
�
ZASYPKI�
6,47+3,24+6,94�
16,65�
�
�
�
�
RAZEM:�
16,65�
�
�
�
1.1.5�
KNRW 201/210/2 (1)�
SST-B-02�
Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t, KROTNOŚĆ=18�















m3�















107,54�
�
�
Obliczenie:�
�
�
�
�
NADMIAR ZIEMII�
121,20-16,65+2,99�
107,54�
�
�
�
�
RAZEM:�
107,54�
�
�
�





















