Przedmiar robót
INSTALACJE WODOCIĄGOWE PROWADZONE W ZIEMI
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD - KAN
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Nr�
Podstawa�
Opis robót�
Jm�
Ilość�
�
4.29�
KNRW 215/211/3�
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych�



szt�



2,000�
�
4.30�
KNNR 4/128/2�
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych�
m�
37,000�
�
4.31�
KNNR 4/127/1 (1)�
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)�



próba�



1,000�
�
4.32�
KNNR 4/127/4�
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm�



m�



37,000�
�






Nr�
Podstawa�
Opis robót�
Jm�
Ilość�
�
3.2�
KNNR 1/307/3�
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II�



m3�



18,683�
�
3.3�
KNNR 1/209/1�
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II�



m3�



18,683�
�
3.4�
KNNR 4/1411/2�
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm�
m3�
0,619�
�
3.5�
KNNR 4/1411/3�
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm - obsypka�
m3�
1,812�
�
3.6�
KNNR 4/1308/2�
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-U ze ścianką litą klasy S, łączonych na wcisk o śr. 160x4,7 mm�
m�
4,300�
�
3.7�
KNNR 4/1308/4�
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-U ze ścianką litą klasy S, łączonych na wcisk o śr. 250x7,3 mm - rura osłonowa�



m�



2,000�
�
3.8�
KNNR 4/1417/2 (1)�
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE - regulacja studni�



szt�



1,000�
�
3.9�
Kalkulacja własna�
Zakup i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe - do 10 m3�



kpl.�



1,000�
�
3.10�
KNR 218/804/1 (1)�
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙160˙mm�



m�



4,300�
�
3.11�
KNNR 1/214/1 (1)�
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II�



m3�



16,252�
�
3.12�
KNNR 1/318/3�
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II�
m3�
16,252�
�
3.13�
KNNR 1/501/1�
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III�
m2�
4,300�
�
4�
Element�
Instalacja wod-kan�
�
�
�
4.1�
KNNR 4/112/1 (1)�
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm PN 16�



m�



21,000�
�
4.2�
KNNR 4/112/2 (1)�
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm PN 16�



m�



9,000�
�
4.3�
KNNR 4/112/3 (1)�
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm PN 16�



m�



7,000�
�
4.4�
KNR 34/101/1�
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (C), rurociąg Fi 20˙mm�
m�
12,000�
�
4.5�
KNR 34/101/1�
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (C), rurociąg Fi 25˙mm�
m�
4,000�
�
4.6�
KNR 34/101/4�
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 32˙mm�
m�
7,000�
�
4.7�
KNR 34/101/14�
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 20˙mm�
m�
9,000�
�
4.8�
KNR 34/101/15�
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 25˙mm�
m�
5,000�
�
4.9�
KNNR 4/143/1�
Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 100˙dm3�
kpl�
1,000�
�
4.10�
KNRW 215/135/4�
Zawór do WC�



szt�



1,000�
�
4.11�
KNRW 215/135/4�
Zawór umywalkowy, zlewozmywakowy Dn˙15˙mm�



szt�



7,000�
�
4.12�
KNNR 4/411/2 (1)�
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙20˙mm�



szt�



2,000�
�
4.13�
KNNR 4/115/2�
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙20˙mm�



szt�



10,000�
�
4.14�
KNR 215/224/3�
Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych + stelaż podtynkowy + przycisk spłukujący + uchwyty NPS�



kpl�



1,000�
�
4.15�
KNR GEBERIT 215/102/5�
Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej�



kpl�



1,000�
�
4.16�
KNR GEBERIT 215/105/2�
Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny�



szt�



1,000�
�
4.17�
KNNR 4/230/2 (1)�
Umywalka porcelanowa biała dla niepełnosprawnych o wymiarach 65 x 55cm z przelewem oraz otworem do baterii stojącej + Syfon z tworzywa sztucznego, gruszkowy+ Bateria umywalkowa “lekarska” stojąca regulator ceramiczny obrotowy wylot KFA�






kpl�






1,000�
�
4.18�
KNNR 4/230/2 (1)�
Umywalka porcelanowa biała z przelewem oraz otworem do baterii stojącej z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym + Bateria umywalkowa stojąca, metalowa, chromowana, jednouchwytowa�



kpl�



1,000�
�
4.19�
KNR 215/220/5�
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy, nakładany, z przelewem, o wymiarach 55x80 + zestaw odpływowy do zlewozmywaka DN50�



szt�



1,000�
�
4.20�
KNR 215/115/2�
Bateria zlewozmywakowa Dn 15˙mm�
szt�
1,000�
�
4.21�
KNR 215/220/5�
Zlew gospodarczy z baterią z wyciąganą wylewką�
szt�
1,000�
�
4.22�
KNR 215/212/1�
Wpust podłogowy PVC 50 z rusztem ze stali matowej nierdzewnej�
szt.�
1,000�
�
4.23�
KNNR 4/213/5�
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110/160˙mm�
szt�
1,000�
�
4.24�
KNRW 215/208/4�
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych�



m�



10,000�
�
4.25�
KNRW 215/208/3�
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych�



m�



10,000�
�
4.26�
KNRW 215/208/1�
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych�



m�



8,000�
�
4.27�
KNRW 215/222/2�
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych�



szt�



1,000�
�
4.28�
KNRW 215/211/1�
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych�



szt�



4,000�
�






Nr�
Podstawa�
Opis robót�
Jm�
Ilość�
�
�
Kosztorys�
INSTALACJE WODOCIĄGOWE PROWADZONE W ZIEMI


PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN�
�
�
�
1�
Element�
Przebudowa instalacji wodociągowej�
�
�
�
1.1�
Kalkulacja własna�
Wytyczenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą�



kpl�



1,000�
�
1.2�
KNNR 1/209/1�
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II�



m3�



59,693�
�
1.3�
KNNR 1/307/3�
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II�



m3�



59,693�
�
1.4�
KNNR 4/1411/2�
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm�
m3�
5,117�
�
1.5�
KNNR 4/1411/3�
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm - obsypka�
m3�
13,062�
�
1.6�
KNNR 4/1009/3 (1)�
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm�



m�



36,900�
�
1.7�
KNNR 4/1014/2�
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - Łącznik rurowy Hawle nr kat. 0430 fi 90 mm�
szt�
2,000�
�
1.8�
KNNR 4/1119/3�
Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm - demontaż i ponowny montaż�
kpl�
1,000�
�
1.9�
KNRW 510/303/2�
Rura osłonowa na kabel telekomunikacyjny Arot A110PS�



m�



2,000�
�
1.10�
KNRW 219/102/1�
Oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego metalizowaną�



m�



36,900�
�
1.11�
KNNR 4/1606/1�
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) do Dn110˙mm�



próba�



0,185�
�
1.12�
KNNR 4/1611/1�
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm�
odcinek�
0,185�
�
1.13�
KNNR 4/1612/1�
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm�
odcinek�
0,185�
�
1.14�
Kalkulacja indywidualna�
Badanie wody�



kpl.�



1,000�
�
1.15�
KNNR 1/318/3�
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II�
m3�
41,514�
�
1.16�
KNNR 1/214/1 (1)�
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II�



m3�



41,514�
�
1.17�
KNNR 1/501/1�
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III�
m2�
36,900�
�
2�
Element�
Instalacja wodociagowa do Domu Działkowca i kontenera biurowego�
�
�
�
2.1�
Kalkulacja własna�
Wytyczenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą�



kpl�



1,000�
�
2.2�
KNNR 1/209/1�
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II�



m3�



13,388�
�
2.3�
KNNR 1/307/3�
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II�



m3�



13,388�
�
2.4�
KNNR 4/1411/2�
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm�
m3�
1,148�
�
2.5�
KNNR 4/1411/3�
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm - obsypka�
m3�
2,533�
�
2.6�
KNNR 4/1009/2�
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙32˙mm�
m�
15,000�
�
2.7�
KNRW 219/102/1�
Oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego metalizowaną�



m�



8,500�
�
2.8�
KNNR 4/1112/1 (1)�
Opaska Hawle Haku nr kat. 5250 90/1 1/4"�



kpl�



2,000�
�
2.9�
KNNR 4/1112/1 (1)�
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙32˙mm�



kpl�



2,000�
�
2.10�
Kalkulacja indywidualna�
Węzeł wodomierzowy�



kpl.�



2,000�
�
2.11�
Kalkulacja indywidualna�
Badanie wody�



kpl.�



1,000�
�
2.12�
KNNR 4/1606/1�
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) do Dn110˙mm�



próba�



0,043�
�
2.13�
KNNR 4/1612/1�
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm�
odcinek�
0,043�
�
2.14�
KNNR 4/1611/1�
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm�
odcinek�
0,043�
�
2.15�
KNNR 1/318/3�
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II�
m3�
9,707�
�
2.16�
KNNR 1/214/1 (1)�
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II�



m3�



9,707�
�
2.17�
KNNR 1/501/1�
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III�
m2�
8,500�
�
3�
Element�
Przyłącze kanalizacji sanitarnej�
�
�
�
3.1�
Kalkulacja własna�
Wytyczenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą przyłącza kanalizacji sanitarnej�



kpl�



1,000�
�









