

Przedmiar robót
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Nr�
Podstawa�
Opis robót�
Jm�
Ilość�
�
4.7�
KNP 1846/4604/9 (1)�
Elementy instalacji elektrycznej, badanie urządzenia odbiorczego, pomiar pierwszy�



pomiar�



1�
�
4.8�
KNP 1846/4604/9 (2)�
Elementy instalacji elektrycznej, badanie urządzenia odbiorczego, każdy następny pomiar�



pomiar�



5�
�
5�
Element�
System przyzywowy�
�
�
�
5.1�
KNNR 5/409/1�
Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej , ABB-SIGNAL�
kpl�
1�
�
5.2�
KNNR 5/301/2�
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny,�
szt�
3�
�
5.3�
KNNR 5/303/1�
Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75,�
szt�
3�
�
6�
Element�
Instalacja odgromowa�
�
�
�
6.1�
KNNR 5/701/2�
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III�









m3�









15,360�
�
�
Wyliczenie ilości robót:�
�
�
�
�
�
64*0,4*0,6�
15,360000�
�
�
�
�
RAZEM:�
15,360000�
�
�
�
6.2�
KNNR 5/702/2�
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III�
m3�
15,360�
�
6.3�
KNNR 5/602/2�
Montaż uziomu powierzchniowego, FeZn 25x4 w wykopie o gł. 0,6m�
m�
80�
�
6.4�
KNNR 5/601/5�
Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome dFeZn 8mm�
m�
70�
�
6.5�
KNNR 5/611/11�
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10˙mm�
szt�
16�
�
6.6�
KNNR 5/101/4�
Rury winidurowe PCV gruboscienne układane pod ociepleniem�
m�
24�
�
6.7�
KNNR 5/612/6�
Złącza kontrolne w puszkach P, połączenie pręt-płaskownik�
szt�
4�
�
6.8�
KNNR 5/606/5 (1)�
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 4.5˙m�



szt�



8�
�
6.9�
KNNR 5/612/1�
Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach�



szt�



4�
�
6.10�
KNP 1813/1348/1�
Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100m�



kpl�



1�
�






Nr�
Podstawa�
Opis robót�
Jm�
Ilość�
�
�
Kosztorys�
Budynek Domu Działkowca�
�
�
�
1�
Element�
Tablica rozdzielcza TG, WLZ�
�
�
�
1.1�
KNNR 5/701/2�
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III�









m3�









3,920�
�
�
Wyliczenie ilości robót:�
�
�
�
�
�
0,4*0,7*14�
3,920000�
�
�
�
�
RAZEM:�
3,920000�
�
�
�
1.2�
KNNR 5/705/2�
Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi˙100˙mm�
m�
6�
�
1.3�
KNNR 5/706/1�
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m�
m�
14�
�
1.4�
KNNR 5/707/3 (1)�
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YKYżo 5x10, przykrycie folią�



m�



14�
�
1.5�
KNNR 5/203/3�
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YKYżo 5x10�
m�
10�
�
1.6�
KNNR 5/404/1�
Tablica rozdzielcza wnękowa TG (ABB--AT/U 4x18 z drzwiczkami, kluczyk, IP43)�
szt�
1�
�
1.7�
KNNR 5/407/4 (1)�
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik E-125/3�



szt�



1�
�
1.8�
KNNR 5/407/1�
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, lampki kontrolne�
szt�
3�
�
1.9�
KNNR 5/407/1�
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy S201C6A�
szt�
3�
�
1.10�
KNNR 5/407/1�
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, ochronnik, 1 biegunowy�
szt�
3�
�
1.11�
KNNR 5/407/1�
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Ds951B6A�
szt�
1�
�
1.12�
KNNR 5/407/1�
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Ds951B10A�
szt�
5�
�
1.13�
KNNR 5/407/1�
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Ds951B16A�
szt�
12�
�
1.14�
KNNR 5/407/1�
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Ds204B16A�
szt�
1�
�
1.15�
KNP 1813/1346/7�
Badanie instalacji ochronnej przeciwporazeniowej�



kpl�



14�
�
2�
Element�
Obwód oswietlenia�
�
�
�
2.1�
KNNR 5/205/1�
Przewody kabelkowe układane p.t. YDY 3x1,5�
m�
250�
�
2.2�
KNNR 5/205/1�
Przewody kabelkowe układane p.t. YDY 4x1,5�
m�
50�
�
2.3�
KNNR 5/205/1�
Przewody kabelkowe układane p.t. YDY 5x1,5�
m�
25�
�
2.4�
KNNR 5/205/1�
Przewody kabelkowe układane p.t. YDY 2x1,5�
m�
20�
�
2.5�
KNNR 5/1209/2 (1)�
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w drewnie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙25˙mm�



otwór�



5�
�
2.6�
KNNR 5/302/1�
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze�
szt�
14�
�
2.7�
KNNR 5/302/4�
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80,�
szt�
35�
�
2.8�
KNNR 5/306/2 (1)�
Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501�



szt�



3�
�
2.9�
KNNR 5/306/6�
Łącznik nt, na przygotowanym podłożu - świecznikowy�
szt�
5�
�
2.10�
KNNR 5/502/2�
Oprawy oświetleniowe LED C-25-R600x600, 40W,IP44 (G1)�
kpl�
4�
�
2.11�
KNNR 5/502/2�
Oprawy oświetleniowe LED C25-R600x600 34W, IP44 (G2)�
kpl�
9�
�
2.12�
KNNR 5/502/3�
Oprawy oświetleniowe LED D50-R175 2500 18W (G3)�
kpl�
1�
�
2.13�
KNNR 5/502/1 (2)�
Oprawy oświetleniowe LED plafoniera z czujką ruchu 18W IP54�



kpl�



1�
�
2.14�
KNP 1846/4605/1�
Obwody i elementy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, badanie obwodu 1-fazowego�



pomiar�



5�
�
3�
Element�
Obwód gniazd wtykowych + grzejniki elektryczne�
�
�
�
3.1�
KNNR 5/205/1�
Przewody kabelkowe układane p.t. YDY 3x2,5�
m�
350�
�
3.2�
KNNR 5/1209/1 (1)�
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w drewnie�



otwór�



6�
�
3.3�
KNNR 5/302/5 (1)�
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym�



szt�



10�
�
3.4�
KNNR 5/308/2�
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe pojedyncze�



szt�



12�
�
3.5�
KNNR 5/308/3�
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe podwójne�



szt�



11�
�
3.6�
KNNR 5/1206/1�
Montaż grzejników elektrycznych WARMTEC EWX-250,�
szt�
2�
�
3.7�
KNNR 5/1206/1�
Montaż grzejników elektrycznych WARMTEC EWX-800,�
szt�
3�
�
3.8�
KNNR 5/1206/1�
Montaż grzejników elektrycznych WARMTEC EWX-1200,�
szt�
2�
�
3.9�
KNP 1846/4605/1�
Obwody i elementy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, badanie obwodu 1-fazowego�



pomiar�



8�
�
4�
Element�
Obwody siłowe, kuchnia elektr.,�
�
�
�
4.1�
KNNR 5/209/1�
Przewody kabelkowe układane p.t/ YDY 5x4 - zasil.kuchni elektr.�
m�
15�
�
4.2�
KNNR 5/209/2�
Przewody kabelkowe układane p.t. YDY 5x4 - zasil.gn. 3-faz.�
m�
6�
�
4.3�
KNNR 5/209/1�
Przewody kabelkowe układane p.t. YDY 3x2,5mm2 - zasil. kurtyny powietrznej�
m�
15�
�
4.4�
KNNR 5/406/5�
Montaż kuchni elektrycznych indukcyjnych z piekarnikiem (ewent. zw zabudowie)�
kpl�
1�
�
4.5�
KNNR 5/406/5�
Montaż kuchni elektrycznych indukcyjnych z piekarnikiem (ewent. zw zabudowie)�
kpl�
1�
�
4.6�
KNNR 5/406/2�
Montaż kurtyny powietrznej 230V (zgodnie z PT instal sanit,)�
kpl�
1�
�











